Dynamische Simulation reaktiver Absorptionsprozesse zur Entwicklung modellbasierter Werkzeuge zur Vermeidung von Vor- und Notfallsituationen in der Industrie
M. Bothe, A. Fedorov, H. Frei, N. Lutters, E. Kenig, in: Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppen Fluidverfahrenstechnik und Membrantechnik, Potsdam, 2019.

Experimental and numerical characterization of a new structured packing for CO2 capture
N. Hüser, M. Yazgi, T. Hugen, T. Rietfort, E. Kenig, AIChE Journal (2018) 4053–4065.

Investigation of a new structured packing with an inclination angle of 75° for CO2 capture
N. Hüser, M. Yazgi, T. Hugen, T. Rietfort, E. Kenig, in: ACHEMA 2018, 2018.

Untersuchung der Abscheidung von Kohlenstoffdioxid mit Alkanolaminen
N. Hüser, Untersuchung der Abscheidung von Kohlenstoffdioxid mit Alkanolaminen, 2017.

A comparative study of different amine-based solvents for CO2-capture using the rate-based approach
N. Hüser, O. Schmitz, E. Kenig, Chemical Engineering Science (2016) 221–231.

Vergleich von MEA und AMP als Lösungsmittel für die CO2-Abscheidung mit Hilfe des rate-based Ansatzes
N. Hüser, O. Schmitz, E. Kenig, in: Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Fluidverfahrenstechnik, Garmisch-Partenkirchen, 2016.

A Comparative Study of Carbon Capture for Different Power Plants
N. Hüser, E. Kenig, Chemical Engineering Transactions 45 (2015) 1783–1788.

A new absorption-desorption pilot plant for CO2 Capture
N. Hüser, E. Kenig, Chemical Engineering Transactions 39 (2014) 1417–1422.

Konzeption und Validierung einer neuen Technikumsanlage zur Absorption und Desorption von CO2
N. Hüser, E. Kenig, in: Jahrestreffen der Fachgruppen Extraktion und Fluidverfahrenstechnik, Fulda, 2014.

Konzeption und Inbetriebnahme einer neuen Technikumsanlage zur Absorption und Desorption von CO2
N. Hüser, E. Kenig, in: Jahrestreffen der Fachgemeinschaft Prozess-, Apparate- und Anlagentechnik, Bruchsal, 2013.

Reactive absorption in chemical process industry: A review on current activities
Ö. Yildirim, A.A. Kiss, N. Hüser, K. Leßmann, E. Kenig, Chemical Engineering Journal (2012) 371–391.