Herstellbarkeit und mechanische Charakterisierung von lasergesinterten Gitterstrukturen
D. Menge, S. Josupeit, P. Delfs, H.-J. Schmid, in: H.A. Richard, B. Schramm, T. Zipsner (Eds.), Additive Fertigung von Bauteilen und Strukturen, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2017, pp. 105–120.

Experimental analysis and modeling of local ageing effects during laser sintering of polyamide 12 in regard to individual thermal histories
S. Josupeit, H.-J. Schmid, Journal of Applied Polymer Science 134 (2017).

Rheo-PIV nichtkolloidaler Suspensionen: Strukturelle Untersuchungen der Strömungsentwicklung in Schlitzdüsen mit Fokus auf Wandgleiten
S. Jesinghausen, Rheo-PIV nichtkolloidaler Suspensionen: Strukturelle Untersuchungen der Strömungsentwicklung in Schlitzdüsen mit Fokus auf Wandgleiten, Shaker, Aachen, 2017.

Modelling of temperatures and heat flow within laser sintered part cakes
S. Josupeit, L. Ordia, H.-J. Schmid, Additive Manufacturing (2016) 189–196.

Guard ring induced distortion of the steady velocity profile in a parallel plate rheometer
H.-J. Schmid, S. Pieper, Applied Rheology (2016).

Layer-formation of non-colloidal suspensions in a parallel plate rheometer under steady shear
S. Pieper, H.-J. Schmid, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics (2016) 1–7.

Additive Fertigung
J. Gausemeier, M. Schmidt, R. Anderl, H.-J. Schmid, C. Leyens, G. Seliger, M. Karg, M. Kage, Additive Fertigung, acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, München, 2016.

Optimized build orientation of additive manufactured parts for improved surface quality and build time
P. Delfs, M. Tows, H.-J. Schmid, Additive Manufacturing 2 (2016) 214–320.

Direct measurement of wall slip and slip layer thickness of non-Brownian hard-sphere suspensions in rectangular channel flows
S. Jesinghausen, R. Weiffen, H.-J. Schmid, Experiments in Fluids (2016).

Zur Feinstaubabscheidung aus Holzfeuerungsanlagen mit precoatierten Oberflächenfiltern
S. Schiller, Zur Feinstaubabscheidung aus Holzfeuerungsanlagen mit precoatierten Oberflächenfiltern, Shaker Verlag, 2016.

Layer-formation of non-colloidal suspensions in a parallel plate rheometer under steady shear
S. Pieper, H.-J. Schmid, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics (2016) 1–7.

Geometrische Genauigkeit von Lasersinter-Bauteilen: Einflüsse und Maßnahmen / Dimensional accuracy of polymer laser sintered parts: Influences and measures
W. Kniffka, M. Eichmann, G. Witt, S. Josupeit, P. Delfs, T. Lieneke, G. Adam, H.-J. Schmid, eds., Geometrische Genauigkeit von Lasersinter-Bauteilen: Einflüsse Und Maßnahmen / Dimensional Accuracy of Polymer Laser Sintered Parts: Influences and Measures, München, 2016.

Prozessqualifizierung zur verlässlichen Herstellung von Produkten im Polymer Lasersinterverfahren
S. Rüsenberg, Prozessqualifizierung zur verlässlichen Herstellung von Produkten im Polymer Lasersinterverfahren, Shaker Verlag GmbH, Düren, 2015.

Evaluation of the Efficiency of Filtration Processes Using Precoat Materials
S. Schiller, C. Hellmich, H.-J. Schmid, Chemical Engineering &; Technology (2015) 491–498.

Process Development of a Liquid-Liquid Phase Transfer of Colloidal Particles for Production of High-Quality Organosols
J.V. Erler, S. Machunsky, S. Franke, P. Grimm, H.-J. Schmid, U.A. Peuker, in: Colloid Process Engineering, Cham, 2015.

Bipolar charge distribution of a soft X-ray diffusion charger
L. Tigges, A. Wiedensohler, K. Weinhold, J. Gandhi, H.-J. Schmid, Journal of Aerosol Science (2015) 77–86.

On the bipolar charge distribution used for mobility particle sizing: Theoretical considerations
L. Tigges, A. Jain, H.-J. Schmid, Journal of Aerosol Science (2015) 119–134.

Highly efficient filtration of ultrafine dust in baghouse filters using precoat materials
S. Schiller, H.-J. Schmid, Powder Technology (2015) 96–105.

Simulation of Capillary Bridges between Particles
M. Dörmann, H.-J. Schmid, Procedia Engineering (2015) 14–23.

Absence of pressure sensitivity of apparent wall slip in pressure-driven flow of non-colloidal suspensions
S. Pieper, N. Kirchhoff, H.-J. Schmid, Rheologica Acta (2014) 69–75.