Vehicle Dynamics Management Verbund von ESP, aktiver Lenkung und aktivem Fahrwerk
A. Trächtler, A. Verhagen, 5. Internationales Stuttgarter Symposium Kraftfahrzeuge Und Verbrennungsmotoren (2003) 468-477,.

Migration from CAN to TTCAN for a Distributed Control System
A. Albert, R. Strasser, A. Trächtler, Proc. 9th International CAN Conference (2003) 05-9-05-16,.

Active stabilisation of the car-trailer combination with BMW  An innovative further improvement of the dynamic stability control DSC for active damping of trailer sway movements
G. Fischer, R. Heyken, A. Trächtler, ATZ Worldwide 104 (2002) 7-10,.

Aktive Gespannstabilisierung beim BMW  - Eine innovative Weiterentwicklung der Fahrdynamikregelung DSC zur aktiven Bekämpfung von Anhängerpendelschwingungen
G. Fischer, R. Heyken, A. Trächtler, ATZ 104 (2002) 330-339,.

Vehicle Dynamics Management: ein Konzept für den Systemverbund
A. Trächtler, E. Liebemann, 11. Aachener Kolloquium Fahrzeug- Und Motorentechnik (2002) 591-600,.

Integration der fahrdynamischen Funktionen durch Vehicle Dynamics Management
A. Trächtler, Tagung “Fahrdynamikregelung”, Haus Der Technik (2001).

Tomographische Methoden in der Meßtechnik 
A. Trächtler, Fortschritt-Berichte VDI Reihe 8 Nr. 897 (2001).

Reconstruction of Steady Flow Field by Electromagnetic Tomography
S. Honda, A. Trächtler, ASME FED-Vol. 247 (1998) 43-48,.

In-line monitoring of rheological parameters with an electromagnetic flowmeter
A. Trächtler, F. Mesch, Particle &; Particle Systems Characterization  15 (1998) 30-35,.

In-line monitoring of rheological parameters with an electromagnetic flowmeter
A. Trächtler, F. Mesch, Proc. Frontiers in Industrial Process Tomography II, Engineering Foundation (1997) 27-31,.

Ein einfaches Maß für den Informationsgehalt von Meßsystemen
J. Beyerer, A. Trächtler, Tm - Technisches Messen 64 (1997) 401-407,.

Tomographische Methoden bei der induktiven Durchflußmessung zur Bestimmung von Strömungsprofilen und -parametern
A. Trächtler, B. Horner, D. Schupp, Tm - Technisches Messen 64 (1997) 365-373,.

Extensions of electromagnetic flow measurement to flow imaging, accurate flow rate measurement and determination of rheological parameters
A. Trächtler, Proc. XIV IMEKO World Congress (1997) 25-32,.

Tomographische Methoden in der Meßtechnik
A. Trächtler, Tagungsband XI. Meßtechnisches Symposium (1997) 169-180,.

A fast non-linear reconstruction technique for electrical impedance tomography
A. Trächtler, Proc. Frontiers in Industrial Process Tomography II, Engineering Foundation (1997) 211-217,.

Stress Tensor Tomography Using Integrated Photoelasticity
A. Trächtler, D. Schupp, Journal of SICE 36 (1997) 485-489,.

Ein induktiver Durchflußmesser mit umschaltbarem Magnetfeld zur Bestimmung von Strömungsprofilen und rheologischen Kenngrößen
A. Trächtler, F. Mesch, VDI-Bericht 1255 Sensoren Und Meßsysteme (1996) 619-624,.

An inductive flowmeter for measuring rheological parameters and reconstructing the flow profile
A. Trächtler, IEE Digest No. 96/092: Advances in Sensors for Fluid Flow Measurement (1996) 4/1-4/3,.

A Multi-Sensor Induction Flow Meter Reducing Errors due to Non-axisymmetric Flow Profiles
B. Horner, F. Mesch, A. Trächtler, Measurement Science and Technology 7 (1996) 354-360,.

Direct Algebraic Reconstruction in Electromagnetic Flow Tomography
A. Trächtler, A. Wernsdörfer, Frontiers in Industrial Process Tomography, Engineering Foundation (1995) 159-170,.