Characterization of Continuous-fiber Reinforced Thermoplastics Using Thermoacoustically Excited Ultrasonic Lamb Waves
M. Webersen, S. Johannesmann, L. Claes, B. Henning, in: 2016 IEEE IUS~Proceedings, 2016.

Vergleich zweier Verfahren der Unsicherheitsabschätzung bei linearisierten inversen Problemen mittels Bayes’scher Inferenz und Pseudoinverse am Beispiel akustischer Transmissionsmessung
N. Feldmann, F. Bause, B. Henning, in: Sensoren und Messsysteme 2016, Nürnberg, 2016.

Uncertainty estimation for linearised inverse problems comparing Bayesian inference and a pseudoinverse approach for acoustic transmission measurements
N. Feldmann, F. Bause, B. Henning, Tm - Technisches Messen 84 (2016).

GUM-konforme Unsicherheitsabschätzung bei inversen Problemen am Beispiel akustischer Transmissionsmessungen
N. Feldmann, F. Bause, B. Henning, GUM-konforme Unsicherheitsabschätzung bei inversen Problemen am Beispiel akustischer Transmissionsmessungen, 2016.

Ein ultraschallbasiertes inverses Messverfahren zur Charakterisierung viskoelastischer Materialparameter von Polymeren
F. Bause, Ein Ultraschallbasiertes Inverses Messverfahren Zur Charakterisierung Viskoelastischer Materialparameter von Polymeren, Universität Paderborn, 2016.

Anwendungsm\'22oglichkeiten der Schallfeldvisualisierung in der Ultraschallmesstechnik
S. Olfert, B. Henning, Anwendungsm\'22oglichkeiten Der Schallfeldvisualisierung in Der Ultraschallmesstechnik, LibreCat University, 20AD.

5.3.1 - Ein ultraschallbasiertes inverses Messverfahren zur Charakterisierung viskoelastischer Materialparameter von Polymeren
F. Bause, B. Henning, in: LibreCat University, 2016.

3.2.3 - Direktgravimetrischer Partikelmasse-Sensor zur quasikontinuierlichen Emissionsmessung
S. Ester, M. Struschka, B. Henning, in: LibreCat University, 2016.

An Approach to Non-Destructive Testing of Aged Polymers
E. Moritzer, M. Hüttner, B. Henning, M. Webersen, in: The Polymer Processing Society (Ed.), 2016.

Molekularen Schäden auf der Spur
E. Moritzer, M. Hüttner, B. Henning, M. Webersen, Kunststoffe (2016) 94–96.

Detecting Molecular Damage
E. Moritzer, M. Hüttner, B. Henning, M. Webersen, Kunststoffe International (2016) 43–45.

Non-destructive characterization of hygrothermally aged polymers
E. Moritzer, M. Hüttner, B. Henning, M. Webersen, in: Society of Plastics Engineers (Ed.), 2016.

Ultraschallbasierte Charakterisierung von gealterten Polymeren
E. Moritzer, M. Hüttner, B. Henning, M. Webersen, in: Institut für Wissenschaftliche Veröffentlichungen (Ed.), Jahresmagazin Kunststofftechnik 2016, 2016, pp. 2–7.

Zerstörungsfreie Charakterisierung des hydrothermischen Alterungsverhaltens von Polymeren
M. Webersen, M. Hüttner, F. Bause, E. Moritzer, B. Henning, in: AMA Service GmbH (Ed.), 2016, pp. 683–688.

Erweiterung des Raman-Nath-Modells zur Analyse von Schlierenabbildungen
S. Olfert, B. Henning, Technisches Messen 83 (2016) 219–224.

Detection of ultrasonic plate waves using ceramic strip transducers
L. Claes, F. Bause, J. Rautenberg, B. Henning, in: Proceedings SENSOR 2015, 2015, pp. 775–779.

Analyse integral erfasster rotationssymmetrischer Schallwechseldruckverteilungen in Schlierenabbildungen
S. Olfert, B. Henning, Analyse Integral Erfasster Rotationssymmetrischer Schallwechseldruckverteilungen in Schlierenabbildungen, 15AD.

On the optimal configuration of triple-ring-electrodes on piezoceramic transducers towards increased parameter sensitivity of impedance
K. Kulshreshtha, B. Jurgelucks, F. Bause, J. Rautenberg, C. Unverzagt, On the Optimal Configuration of Triple-Ring-Electrodes on Piezoceramic Transducers towards Increased Parameter Sensitivity of Impedance, n.d.

Analyse integral erfasster Schallwechseldruckverteilungen in Schlierenabbildungen
S. Olfert, B. Henning, in: XXIX Messtechnisches Symposium, Berlin, München, Boston, 2015.

On the optimal configuration of triple-ring-electrodes on piezoceramic transducers towards increased parameter sensitivity of impedance
B. Jurgelucks, K. Kulshreshtha, F. Bause, J. Rautenberg, C. Unverzagt, On the Optimal Configuration of Triple-Ring-Electrodes on Piezoceramic Transducers towards Increased Parameter Sensitivity of Impedance, n.d.