Efficient manufacturing of hybrid structures consisting of steel and CFRP with using residual heat / Effiziente Herstellung von Hybridbauteilen aus Stahl und CFK mithilfe von Restwärmeausnutzung
M. Frantz, C. Lauter, T. Tröster, J. Hausmann, M. Bartsch, D. Hülsbusch, F. Walther, in: 2014.