Fuchs C. Como podemos definir vigilância? MATRIZes. 2011;5(1):109-133. doi:https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v5i1p109-136

Wagner T, Bauer M, Sauerwald T, Kohl C-D, Tiemann M. X-ray absorption near-edge spectroscopy investigation of the oxidation state of Pd species in nanoporous SnO2 gas sensors for methane detection. Thin Solid Films. Published online 2011:909-912. doi:10.1016/j.tsf.2011.04.187

Wagner T, Hennemann J, Kohl C-D, Tiemann M. Photocatalytic ozone sensor based on mesoporous indium oxide: Influence of the relative humidity on the sensing performance. Thin Solid Films. Published online 2011:918-921. doi:10.1016/j.tsf.2011.04.181

Wagner T, Sauerwald T, Kohl C-D, Waitz T, Weidmann C, Tiemann M. Gas sensor based on ordered mesoporous In2O3. Thin Solid Films. Published online 2009:6170-6175. doi:10.1016/j.tsf.2009.04.013

Wagner T, Waitz T, Roggenbuck J, Fröba M, Kohl C-D, Tiemann M. Ordered mesoporous ZnO for gas sensing. Thin Solid Films. Published online 2007:8360-8363. doi:10.1016/j.tsf.2007.03.021

Meschut G. Mischbauweise sorgt für frischen Wind. Konstruktion. 2005;04:92-93.

Schmidt WG, Seino K, Hahn PH, et al. Calculation of surface optical properties: from qualitative understanding to quantitative predictions. Thin Solid Films. 2004;455-456:764-771. doi:10.1016/j.tsf.2003.11.263

Hahn O, Koyro M, Meschut G. Lipirea în combinatie cu îmbinarile obtinute prin deformare. sudura. 2002;2:10-13.

Meschut G. Hybridfügen – Grundlagen, Technologie, Anwendungen. In: DVM-Bericht 668. Vol 668. Berlin; 2001:119-134.

Fromme J, Ganguin S, Iske S, Meister DM, Sander U, eds. Medienbildung und Gesellschaft. VS Verlag; 2000.

Koyro M, Meschut G. Eine quasistationäre Meßmethode zur Ermittlung der Wärmeleitfähigkeit polymerer Zwischenschichten in Abhängigkeit von der Temperatur. In: Tagungsband Zur Veranstaltung Werkstoffprüfung 1999. ; 1999:173-184.

Scholze A, Schmidt WG, Bechstedt F. Diamond (111) and (100) surface reconstructions. Thin Solid Films. 1996;281-282:256-259. doi:10.1016/0040-6090(96)08646-4