Mischbauweise sorgt für frischen Wind
G. Meschut, Konstruktion 04 (2005) 92–93.

Lipirea în combinatie cu îmbinarile obtinute prin deformare
O. Hahn, M. Koyro, G. Meschut, Sudura 2 (2002) 10–13.

Ultrasonic density sensor - analysis of errors due to thin layers of deposits on the sensor surface
A. Püttmer, N. Hoppe, B. Henning, P. Hauptmann, Sensors and Actuators A: Physical (2002) 122–126.

Improved ultrasonic density sensor with reduced diffraction influence
A. Püttmer, R. Lucklum, B. Henning, P. Hauptmann, Sensors and Actuators A: Physical (2002) 8–12.

Hybridfügen – Grundlagen, Technologie, Anwendungen
G. Meschut, in: DVM-Bericht 668, Berlin, 2001, pp. 119–134.

A low-voltage torsional actuator for application in RF-microswitches
R. Plotz, S. Michaelis, R. Aigner, H. Timme, J. Binder, R. Noé, SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 92 (2001) 312–317.

A low-voltage torsional actuator for application in RF-microswitches
R. Plotz, S. Michaelis, R. Aigner, H. Timme, J. Binder, R. Noé, SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 92 (2001) 312–317.

Medienbildung und Gesellschaft
J. Fromme, S. Ganguin, S. Iske, D.M. Meister, U. Sander, eds., Medienbildung und Gesellschaft, VS Verlag, 2000.

Eine quasistationäre Meßmethode zur Ermittlung der Wärmeleitfähigkeit polymerer Zwischenschichten in Abhängigkeit von der Temperatur
M. Koyro, G. Meschut, in: Tagungsband Zur Veranstaltung Werkstoffprüfung 1999, 1999, pp. 173–184.

Ultrasonic sensors for process monitoring and chemical analysis state of the art and trends
P. Hauptmann, R. Lucklum, A. Püttmer, B. Henning, Sensors and Actuators A: Physical 67 (1998) 32–48.