Role of Irradiance in Light-Activated In                    <sub>2</sub>                    O                    <sub>3</sub>                    Gas Sensors: Why More Light Is Not Always Better
S. Voth, Z. Zhao, D. Baier, A. Glass, H. Elgabarty, O.J. Sandberg, G. Grundmeier, M. Tiemann, J.-H. Smått, N. Anttu, M.T. de los Arcos de Pedro, C. Weinberger, ACS Sensors (2026).

Role of Irradiance in Light-Activated In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>Gas Sensors: Why More Light Is Not Always Better
S. Voth, Z. Zhao, D. Baier, A. Glass, H. Elgabarty, O.J. Sandberg, G. Grundmeier, M. Tiemann, J.-H. Smått, N. Anttu, T. de los Arcos, C. Weinberger, ACS Sensors 11 (2026).

Selective H<sub>2</sub> Gas Sensing Using ZIF-71/In-SnO<sub>2</sub> Bilayer Sensors: A Size-Selective Molecular Sieving Approach
D. Baier, L. Kieke, S. Voth, M. Kloß, M. Huck, H.-G. Steinrück, M. Tiemann, ACS Sensors 10 (2025) 5664–5673.

Selective Discrimination between CO and  with Copper–Ceria-Resistive Gas Sensors
D. Baier, T. Priamushko, C. Weinberger, F. Kleitz, M. Tiemann, ACS Sensors 8 (2023) 1616–1623.