Evaluation of Rendering Algorithms Using Position-Dependent Scene Properties
C. Jähn, B. Eikel, M. Fischer, R. Petring, F. Meyer auf der Heide, in: Advances in Visual Computing, Berlin, Heidelberg, 2013.

Real-Time 3D Rendering of Heterogeneous Scenes
R. Petring, B. Eikel, C. Jähn, M. Fischer, F. Meyer auf der Heide, in: Advances in Visual Computing, Berlin, Heidelberg, 2013.

.2 - Design, modeling and identification of an ultrasonic composite transducer for target impedance independent short pulse generation
F. Bause, J. Rautenberg, B. Henning, in: LibreCat University, 2013.

3.2 - Infrared reflectance measurements of thin films with time variable surface roughness or texture
C. Hoof, D. Wetzlar, B. Henning, in: LibreCat University, 2013.

Messsystem zur Bestimmung akustischer Kenngrößen stark absorbierender, transversal isotroper Kunststoffe
J. Rautenberg, F. Bause, B. Henning, tm - Technisches Messen (2013) 28–37.

Multi Reflection of Lamb Wave Emission in an Acoustic Waveguide Sensor
M. Schmitt, S. Olfert, J. Rautenberg, G. Lindner, B. Henning, L. Reindl, Sensors (2013) 2777–2785.

Detection of coatings within liquid-filled tubes and containers by mode conversion of leaky Lamb waves
M. Schmitt, K. Schmidt, S. Olfert, J. Rautenberg, G. Lindner, B. Henning, L.M. Reindl, Journal of Sensors and Sensor Systems (2013) 73–84.

Luftultraschall-Abstandsmessung mit digitaler Signalverarbeitung zur Verkürzung des Mindestabstandes
A. Schröder, B. Henning, tm - Technisches Messen (2013) 196–200.

.4 - Signal Processing for Single Transducer Distance Measurement Applications to Reduce the Blind Zone
A. Schröder, B. Henning, in: LibreCat University, 2013.

Utilizing ultrasound material parameter determination for the characterization of different stages of ageing in Polyamide 6
F. Bause, C. Budde, J. Rautenberg, B. Henning, E. Moritzer, in: 2013, pp. 504–509.