A modified electrode topology with increased sensitivity of electrical impedance to piezoelectic material parameters
K. Kulshreshtha, F. Bause, J. Rautenberg, C. Unverzagt, in: 2013.