Aktivieren für robuste Klebprozesse - Wie lange sind plasmaaktivierte Polymeroberflächen offen?
V. Aßmuth, D. Teutenberg, G. Meschut, S. Stepanov, J. Ihde, B. Mayer, Plastverarbeiter 71 (2020) 22–25.