An efficient PE-ALD process for TiO2 thin films employing a new Ti-precursor
M. Gebhard, F. Mitschker, M. Wiesing, I. Giner, B. Torun, M.T. de los Arcos de Pedro, P. Awakowicz, G. Grundmeier, A. Devi, Journal of Materials Chemistry C (2016) 1057–1065.