Simulation of a Hybrid-Forming Process using Temperature- and Rate-Dependent Viscoplastic Material Models
K.-H. Sauerland, A. Schneidt, R. Mahnken, PAMM (2010) 711–712.