Die Fließfront darf nicht brechen
E. Moritzer, F. Flachmann, Kunststoffe 12 (2021) 42–44.